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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»
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ПЛАН ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»

Партер				– 185 мест
Амфитеатр			– 84 места
Нижняя правая ложа		– 2 места
Нижняя левая ложа			– 4 места
Верхняя правая ложа		– 3 места (над десятым рядом, на рисунке не показаны)
Верхняя левая ложа			– 3 места (над десятым рядом, на рисунке не показаны)
Балкон с правой стороны	– 6 мест (на уровне 5…9 рядов, на рисунке не показаны)
					   287 мест
_____________________________________________________________________________________
При необходимости можно снять следующие блоки со зрительскими местами:
· 1 ряд		– 6…14 места
· 2…4 ряды	– 9…11 места

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ И ЗАНАВЕС
БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
[image: ]
Стрелками указаны пультовые кабины звуко- (слева) и светооператоров
ЗАНАВЕС и 1 выносной софит ВС1
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[bookmark: BITSoft]ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЦЕНЫ
[bookmark: DeletedSectionBreakLast]БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»
1. Размеры авансцены (см. План и Разрез), м:
· ширина										 – 9,55
· глубина до портала							 – 1,62 / 1,77
2. Зеркало сцены, м:
· ширина										 – 9,78
· высота										 – 6,24
· глубина портала (слева / справа, если смотреть из з/зала) – 0,88 / 0,84
3. [bookmark: OCRUncertain002]Размеры сцены (без учёта Радиаторов отопления и ПК), м:
· ширина										 – 17,1
· глубина от портала (слева / справа)			       – 11,17 / 11,06
4. Расстояние от планшета сцены, м:
· до колосников									 – 14,9
· до штанкетов									 – 13,9
· до нижнего края арлекина (стационарный)				 – 5,4
· до пола 1-го ряда партера зрительного зала				 – 0,86
· до пола трюма сцены								 – 2,64
5. Рабочие галереи сцены, м:
· высота от планшета сцены до настила галерей 1-го яруса		 – 7,46
· высота от планшета сцены до настила галерей 2-го яруса		 – 9,95
· высота от планшета сцены до настила галерей 3-го яруса		 – 12,45
· ширина галерей по бокам сцены						 – 1,8
· ширина галерей в арьере сцены						 – 0,9
· высота ограждений всех галерей						 – 1,2
6. Вращающийся круг сцены:
· тип									– врезной дисковый
· диаметр, м										 – 8,975
· скорость вращения, м/с								 – 0...0,7
· смещение (в левую сторону) оси круга
	 относительно центра зеркала сцены, м					 – 0,067
7. Планшет сцены:			     – деревянный, окрашен в чёрный матовый цвет
8. Выходы на сцену (с левой стороны на уровне планшета сцены), м:
· из гримуборных (металлическая дверь)				     – 1,981,1
· из склада декораций (проёмно-секционные ворота)		     – 4,522,8
· из арьера (металлическая дверь)					     – 1,951,16
9. [bookmark: OCRUncertain006]Декорационные подъемы (штанкеты):
· привод								– электрический
· количество, шт.									 – 21
· [bookmark: OCRUncertain010]длина, м										 – 12
· диаметр трубы, мм								 – 57
· количество тросов подвески, шт.						 – 4
· диаметр троса, мм									 – 6
· максимальная нагрузка, кг							 – 100
· скорость движения, м/с	№№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18		 – 0,6
						№№ 6, 11, 14, 17, 20, 21			 – 0,3
						№№ 3, 8, 13, 19					 – 0,15
· управление	– с компьютера управления штанкетами
				   и софитами (КУ ШС)
Примечание: штанкет № 17 занят дорогой-балкой полётного устройства!
10. Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ):
· привод								– электрический
· время закрытия/открытия, сек.						  14
11. Противопожарный занавес:				– дренчерная завеса портала
12. [bookmark: OCRUncertain014]Люки дымоудаления:
· количество, шт.									 – 3
· [bookmark: OCRUncertain015]открытие					       – автоматическое или ручное
13. Пульт помощника режиссера (ППР):
· расположение					        – с левой стороны сцены
· оснащение	 – монитор для обзора сцены и зрительного зала (4-е видеокамеры)
				 – транстяция фоновой музыки в вестибюль, фойе, буфет и др.
				 – система закулисной трансляции
				 – подача звонков
				 – связь со свето- и звукооператорами
				 – дублирующее выключение/включение света в зале
				 – управление АРЗ
				 – управление поворотным кругом сцены
14. Электроосветительное оборудование (см. План-Схему, Перечень приборов, Схему размещения и Приложение к Схеме размещения):
· пульт управления сценическим светом расположен в кабине на 2-м ярусе зрительного зала (по центру за раздвижными дверьми)
15. Звуковое оборудование (см. План-схему):
· пульт управления звуком расположен в кабине на 2-м ярусе зрительного зала (по центру за раздвижными дверьми):
– микшерная консоль YAMAHA QL5:
· микширующие каналы		 – 64 моно / 8 стерео
· аналоговые входы / выходы	 – 32 / 16
· количество фэйдеров		 – 32 + 2 (мастер)
· шины: 16 MIX (AUX или GROUP) и 8 MATRIX (с поддержкой прямой передачи входного сигнала непосредственно на матрицу)
· персональный компьютер (Windows) с интерфейсами периферии:
– оптический привод DVDRW
– USB 2.0 / 3.0
– карт-ридер (для карт памяти SD / SDHC / CF)
– звуковая карта DANTE VIRTUAL SOUNDCARD
· усилители мощности NEXO, шт.:
– усилитель NXAMP 4×1							 – 3
– усилитель DTDAMP 4×0,7							 – 1
– процессор DTD-IU								 – 1
· акустические системы NEXO (слева и справа), шт.:
– арьер (под 1-м ярусом рабочих галерей)	– PS10-R2		 – 2
– сцена (прострелы под 1-м ярусом галерей)	– PS10-R2		 – по 1
– портал (по бокам)					– PS15-R2		 – по 2
– портал (сверху по центру сцены)			– PS10-R2		 – 2
– партер (прострелы на уровнях 4 и 9 рядов)	– PS8			 – по 2
– купол зрительного зала				– PS8			 – 2
· сабвуферы NEXO, шт.:
– в нишах авансцены под планшетом сцены	– LS18		 – 4
· мониторные линии (разъемы XLR), шт.:
– за порталом (справа)								 – 2
– авансцена										 – 2
· [bookmark: OCRUncertain016]микрофонные линии (разъемы XLR), шт.:
– за порталом (справа)								 – 10
– авансцена										 – 10
· микрофоны, шт.:
– конденсаторный			SENNHEISER E965		 – 4
– динамический				SHURE BETA 57A		 – 4
– аналоговый радиомикрофон	SHURE BLX2/B58 K3E		 – 4
– головной радиомикрофон М153 (SHURE BLX14RE/MX53 K3E) – 8
· радиосистема вокальная беспроводная G-Mark GLXD-4
(2-а ручных динамических микрофона), шт.				 – 1
· акустическая система NEXO PS8, шт.					 – 2
· активная акустическая система FBT HiMaxX 40A, шт.:		 – 4
16. Видеооборудование (см. Возможное расположение проекторов и экранов):
· видеопроектор SONY VPL-FHZ60 (яркость – 5000 лм;
		уровень шума – 34 дБ; вес – 16 кг; объектив – стандартный,
		проекционное отношение – 1,39…2,23:1), шт.				 – 2
· короткофокусная фиксированная линза SONY VPLL-3007
		(проекционное отношение 0,65:1), шт.					 – 2
· складная алюминиевая рама для экранов PROJECTA HEAVY DUTY FAST FOLD DELUXE (размер – 4,88×7,62 м)
· экран прямой проекции – PROJECTA HEAVY DUTY FAST FOLD DELUXE, полотно – Matte White, размер изображения – 4,58×7,32 м
· экран обратной проекции – PROJECTA HEAVY DUTY FAST FOLD DELUXE, полотно – Da-Tex, размер изображения – 4,58×7,32 м
Для показа изображения на экран прямой проекции проектор устанавливается на балконе между пультовыми кабинами звуко- и светооператоров.
Для показа изображения на экран обратной проекции имеется специальное окно (со стеклопакетом из 2-х стёкол 1,1×1,2 м) в стене арьера сцены (см. Видео на Плане и Разрезе сцены).
Для качественной и безрамочной трансляции видеоконтента (размером 4,58×7,32 м) с проекторов на экраны желательны видеофайлы следующих форматов и размеров:
· видеофайлы Quicktime MOV, MP4 и AVI с размером кадра 1920×1200 точек или с соотношением сторон 16:10. Рекомендуемые кодеки: DXV 3, Photo JPEG, ProRes,
· статичные фото и картины в PNG & JPEG формате размером 1920×1200 точек или с соотношением сторон 16:10,
· статичные и анимированные файлы GIF размером 1920×1200 точек или с соотношением сторон 16:10,
· звуковые файлы WAV в несжатом формате Windows PCM.
В случае воспроизведения одиночного файла можно использовать аудио и видео форматы, поддерживаемые плеером Media Player Classic Home Cinema: AC3, AIF, AIFC, AIFF, ASF, ASX, AU, AVI, BMP, CDA, D2V, DTS, FLV GIF, JPEG, JPG, M3U, MIDI, MOV, MP2, MP3, MP4, MPEG, MPG, OGG, PLS, PNG, QT, SND, SWF, VOB, WAV, WAX, WM, WMA, WMA, WMV.
Для подключения привозимого оборудования к имеющимся в театре проекторам необходим кабель с интерфейсом HDMI.
17. Высота ворот разгрузки/погрузки декораций от уровня дороги, м:	 – 0,85
18. Музыкальные инструменты, шт.:
· цифровое пианино Yamaha CLP 585 Black					 – 2
· цифровой рояль Yamaha N3X Black						 – 1
· банкетка Tempo Turris 153/MB Black с регулировкой высоты	 – 1
ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1. Гримуборные для артистов (в каждой имеется туалет и душевая кабина):
· 1 этаж (с левой стороны сцены):
№ 126 – 3 гримстола
№ 127 – 4 гримстола
№ 128 – 4 гримстола
№ 129 – 4 гримстола
· 2 этаж (с левой стороны сцены):
№ 221 – 3 гримстола
№ 222 – 4 гримстола
№ 223 – 4 гримстола
№ 224 – 3 гримстола
· 3 этаж (с левой стороны сцены):
№ 304 – 4 гримстола
№ 305 – 3 гримстола
2. Танцевальный зал:
· расположение						     – 2 этаж
· размеры (Д×Ш×В), м					     – 17×10×3
· пол								     – чёрная фанера
· [bookmark: _Hlk189141782]зеркала и одинарный хореографический станок        – углом, вдоль 2-х стен
3. Театральные цеха:
· цех художественных декораций, а также столярная, бутафорская и пошивочная мастерские находятся в служебной части здания театра
__________










ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИБОРОВ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЦЕНЫ
БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»
	№№
п/п
	Марка и тип оборудования
	Кол.,
шт.

	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

	1. 
	HES (High End Systems) Road Hog 4
	1

	1. 
	HES Nano Hog 4
	1

	СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ

	Механизированные лиры, скроллеры

	1. 
	Sistema Compact Accent 1200
	18

	Прожекторы линзовые, профильные и парблайзеры

	1. 
	Imlight Accent 1200 PC
	14

	1. 
	Imlight Accent 2000 PC
	8

	1. 
	Imlight Profile Zoom 1000 8…22
	4

	1. 
	Imlight Profile Zoom 1000 18…36
	8

	1. 
	Silver Star Eclipce 180 SD
	2

	1. 
	Spotlight Combi 12 PC
	10

	1. 
	Spotlight Combi Profile 25 ZW
	2

	1. 
	Spotlight Figura Fi 25 ZS
	2

	1. 
	PAR 64 (CP-61)
	10

	Интеллектуальные прожекторы

	1. 
	DTS Nick NRG 1201 FPR
	12

	1. 
	HES Sola Spot Pro CMY
	8

	1. 
	Robe MSZoom 250 XT
	4

	1. 
	Robe ColorWash 575 AT
	6

	LED прожекторы и светильники

	1. 
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 19 Lens Barrel
	8

	1. 
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrel
	6

	1. 
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrel
	10

	1. 
	Silver Star SS847XAL Eclipse 1000 RGBL
	6

	1. 
	Imlight Stage LED RGB 180А
	6

	1. 
	Imlight Stage LED RGB 180
	2

	1. 
	Imlight Stage LED W150 V2
	4

	1. 
	Euro DJ LED PAR 64-3W
	8

	1. 
	ANHZEE Pro Photnix 585 FS
	1

	1. 
	ANHZEE Pro Photnix Spot 330
	2

	ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	1. 
	Imlight Accent 650 PC
	8

	1. 
	Imlight Color Line 36 RGBW
	5

	1. 
	Imlight Stage LED RGB 180
	10

	1. 
	Imlight Stage LED W150 V2
	11

	1. 
	Anzhee P18×18-Zoom
	6

	1. 
	Robe ColorMix 250 AT
	6

	1. 
	ETC Source Four + Lens Barrel 50
	2

	1. 
	Involight FM1500              (генератор дыма)
	1

	1. 
	Involight HZ610                 (генератор тумана)
	1

	1. 
	Antari HZ-510                    (генератор тумана)
	1

	1. 
	Antari S-102                       (генератор снега)
	1

	1. 
	LAudio WS-SN1200DMX (генератор снега)
	1

	СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДИММРОВАНИЯ И КОММУТАЦИИ

	1. 
	Imlight PD12-3.
Блок диммерный цифровой (12 каналов × 3 кВт)
	13

	1. 
	Imlight PDS12-3.
Блок управления нерегулируемыми цепями (12 каналов × 3 кВт)
	4


__________

[image: ] ПРИЛОЖЕНИЕ
к СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРИБОРОВ
ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЦЕНЫ
БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»
	ID номер
	Марка, тип и обозначение оборудования
	Кол., шт.

	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

	–
	HES Road Hog 4
	1

	–
	HES Nano Hog 4
	1

	ПРИБОРЫ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

	СОФИТЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ

	0 софит (С0)

	701…705
	Silver Star SS847XAL Eclipse 1000 RGBAL
	5

	1 софит (С1)

	1, 2
	HES Sola Spot Pro CMY
	2

	50…55
	Sistema Compact Accent 1200
	6

	501, 504
	Robe MSZoom 250 XT
	2

	502, 503
	ANHZee Pro Photnix Spot 330
	2

	2 софит (С2)

	3, 4
	HES Sola Spot Pro CMY
	2

	56…61
	Sistema Compact Accent 1200
	6

	505…510
	Robe Color Wash 575 AT
	6

	3 софит (С3)

	5, 6
	HES Sola Spot Pro CMY
	2

	9…11
	DTS Nick NRG 1201 FPR
	4

	62, 63
	Sistema Compact Accent 1200
	2

	68, 71
	Robe MSZoom 250 XT
	2

	92, 94, 95, 97
	Imlight Stage LED W150 V2
	4

	69, 70
	Imlight Stage LED RGB 180
	2

	4 софит (С4)

	13…18
	DTS Nick NRG 1201 FPR
	6

	80…85
	Imlight Stage LED RGB 180А
	6

	151…155
	PAR 64 (CP-61)
	10

	СОФИТЫ ВЫНОСНЫЕ

	1 выносной софит (ВС1) – подъёмно-опускной

	7, 8
	HES Sola Spot Pro CMY
	2

	19, 20
	DTS Nick NRG 1201 FPR
	2

	64…67
	Sistema Compact Accent 1200
	4

	142, 143
	Imlight Accent 2000 PC
	2

	2 выносной софит (ВС2) – стационарный

	144, 145
	Imlight Accent 2000 PC
	2

	146, 147
	Spotlight Combi Profile 25 ZW
	2

	148, 149
	Imlight Profile Zoom 1000 / 8…22
	2

	150
	Spotlight Figura Fi 25 ZS
	1

	МОБИЛЬНЫЕ БАШНИ

	1 мобильная башня (МБ1) левая / правая

	25 / 29
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels
	2

	175 / 165
	Spotlight Combi 12 PC
	2

	176 / 166
	Imlight Accent 1200 PC
	2

	177 / 167
	Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36
	2

	2 мобильная башня (МБ2) левая / правая

	26 / 30
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels
	2

	178.1 / 168.1
	Spotlight Combi 12 PC
	2

	178.2 / 168.2
	Imlight Accent 1200 PC
	2

	179 / 169
	Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36
	2

	401 / 403
	Euro DJ LED PAR 64-3W
	2

	3 мобильная башня (МБ3) левая / правая

	27 / 31
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels
	2

	180 / 170
	Spotlight Combi 12 PC
	2

	181 / 171
	Imlight Accent 1200 PC
	2

	182 / 172
	Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36
	2

	402 / 404
	Euro DJ LED PAR 64-3W
	2

	4 мобильная башня (МБ4) левая / правая

	28 / 32
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels
	2

	183.1 / 173.1
	Spotlight Combi 12 PC
	2

	183.2 / 173.2
	Imlight Accent 1200 PC
	2

	184 / 174
	Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36
	2

	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

	Осветительный портал (ОП) левый / правый

	21 / 43
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrels
	2

	24 / 44
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 19 Lens Barrels
	2

	405, 406 / 407, 408
	Euro DJ LED PAR 64-3W
	4

	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЛОЖИ

	Осветительная ложа (ОЛ) левая / правая

	33, 34, 37 / 39, 40, 42
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 19 Lens Barrels
	6

	35 / 41
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrels
	2

	36 / 38
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels
	2

	185 / 193
	Imlight Profile Zoom 1000 8…22
	2

	186, 188, 189 / 194, 196, 197
	Imlight Accent 1200 PC
	6

	187 / 195
	Spotlight Combi 12 PC
	2

	190, 192 / 198, 200
	Imlight Accent 2000 PC
	4

	191
	Spotlight Figura Fi 25 ZS
	1

	– / 417
	Silver Star SS847XAL Eclipse 1000 RGBAL
	1

	Дежурное освещение
	СвТГ 1000
	2

	РАБОЧИЕ ГАЛЕРЕИ 1-го ЯРУСА

	Рабочая галерея 1-го яруса (РГ1) левая / правая

	22 / 23
	Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrels
	2

	128, 134, 135, 136, 140, 141 /
/ 123, 124, 137, 138
	Регулируемые линии     (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko)
	6/4

	255 / 254
	Регулируемые линии     (разъёмы CEE 2P+PE)
	1/1

	37 / 31
	Нерегулируемые линии (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko)
	1/1

	ЛЮЧКИ НА ПЛАНШЕТЕ СЦЕНЫ

	Отсчёт лючков на планшете ведётся слева направо, если смотреть на сцену из з/зала.
В каждом лючке имеются подключения для DMX-линий и ещё два типа подключений:
· регулируемые линии     (Р)    – разъёмы CEE 2P+PE,
· нерегулируемые линии (НР) – разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko.
Возле Лючков 1…6, на стенах сцены, имеются дублирующие протяжные коробки с подключениями.
48 НР – ставит под питание диммер трех лючков на поворотном круге сцены.
43 НР – ставит под питание сплиттер, обеспечивающий сигналом DMX Лючки 1…7.

	Лючок 1 (Л1) левый

	207, 208
	Р
	2

	48
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	Лючок 2 (Л2) левый

	206
	Р
	2

	47
	НР
	2

	–
	DMX Out
	1

	Лючок 3 (Л3) левый в арьере

	205
	Р
	2

	46
	НР
	2

	–
	DMX Out
	1

	Лючок 4 (Л4) правый в арьере

	204
	Р
	2

	45
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	Лючок 5 (Л5) правый

	203
	Р
	2

	44
	НР
	2

	–
	DMX Out
	1

	Лючок 6 (Л6) правый

	201, 202
	Р
	2

	43
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	Лючок 7 (Л7) на авансцене
(силовыми разъемами параллельно подключен к Л3 и Л4)

	204, 205
	Р
	2

	45
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 1 (Л1) левого

	207, 208
	Р
	2

	48
	НР
	1

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 2 (Л2) левого

	206
	Р
	2

	47
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 3 (Л3) левого в арьере

	205
	Р
	1

	46
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 4 (Л4) правого в арьере

	204
	Р
	1

	45
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 5 (Л5) правого

	203
	Р
	1

	44
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 6 (Л6) правого

	201, 202
	Р
	2

	43
	НР
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	ЛЮЧКИ НА ПОВОРОТНОМ КРУГЕ СЦЕНЫ

	Отсчёт лючков на круге ведётся также слева направо, если смотреть на сцену из з/зала,
и продолжается следующим порядковым номером после лючков планшета сцены.
В каждом лючке имеются подключения для DMX-линий и ещё два типа подключений:
· разъёмы CEE 2P+PE,
· разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko.
Каждый тип подключений может быть как регулируемой линией (Р),
так и нерегулируемой линией (НР) – задается в настройках диммера.

	Лючок 8 (Л8) левый

	225, 226
	Р или НР (разъёмы CEE 2P+PE)
	2

	227, 228
	Р или НР (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko)
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1

	Лючок 9 (Л9) правый

	223, 224, 229, 230
	Р или НР (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko)
	4

	–
	DMX Out
	1

	Лючок 10 (Л10) к авансцене

	231, 232
	Р или НР (разъёмы CEE 2P+PE)
	2

	233, 234
	Р или НР (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko)
	2

	–
	DMX In + DMX Out
	1


__________

Уважаемые коллеги, просим учесть, что у нас в театре:
· вход осуществляется только через служебный вход по заранее согласованным спискам и с предоставлением документа, удостоверяющего личность,
· внос и вынос имущества, оборудования, аппаратуры и др. осуществляется только при предъявлении заранее согласованного списка,
· разгрузка/погрузка и пронос оформлений спектаклей и мероприятий (декорации, костюмы, реквизит, оборудование, аппаратура и т.д.) на сцену производится только через ворота 8 и склад декораций 7 (см. лист 2 Технических данных),
· запрещено курить на сцене и в помещениях в связи с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
· запрещено использование пиротехнической продукции, бенгальских огней и открытого огня на сцене и в помещениях в связи с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,
· запрещено применение серпантина и конфетти (пушки, пневматические хлопушки и др.) на сцене и в помещениях,
· на все вносимые мягкие и жесткие декорации и элементы оформлений, в т.ч. и деревянные конструкции, необходимо предоставить акты по огнезащитной обработке (пропитке). На материалы, которые по своей структуре не подвергаются пропитке огнезащитным составом (пластик, синтетические материалы и т.п.) необходимо представить сертификаты с указанием пожароопасности, токсичности и дымообразующей способности используемого материала, в соответствии с требованиями «Правил охраны труда в театрах и концертных залах», техники безопасности, технической эксплуатации, пожарной и экологической безопасности и действующего законодательства Российской Федерации,
· прибывающий персонал, который будет работать с электроаппаратурой (звуковое и электроосветительное оборудование и др.), должен иметь удостоверения по электробезопасности не ниже II группы,
· прибывающий персонал, который будет работать на рабочих галереях и колосниках, должен иметь удостоверения по безопасности работы на высоте не ниже 2 группы,
· предоставляемый штатный технический персонал театра обеспечивает только контроль над работой штанкетного, звукового, электроосветительного и видеооборудования, работает в дежурном режиме (в пределах 7-часов рабочего времени) и спектакли и мероприятия за пультами не проводит,
· необходимо предоставление плана-графика работ по разгрузке/погрузке и монтировке/демонтажу оформления, а также по проведению подготовки, репетиций и самих спектаклей и мероприятий,
· всё стационарно установленное звуковое и электроосветительное оборудование не предусматривает видоизменение конфигурации его расположения (демонтаж и перенос),
· необходимо соблюдать Правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
__________


Технические данные БУК «Омский драматический театр «Галёрка».doc
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РАЗРЕЗ СЦЕНЫ БУК "ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ГАЛЁРКА"

В

и

д

е

о

14 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 2 1 3 4 5 6 7 8 9

5

,

4

 

м

 

(

д

о

 

а

р

л

е

к

и

н

а

)

Дренчер

Д и а м е т р  к р у г а  - 8 ,9 7 5  м

З е р к а л о  с це н ы  - 9 ,7 8  х  6 ,2 4 м

В ы с о т а  д о  к о л о с н и к о в  - 1 4,9  м

В ы с о т а  д о  ш т а н к е т о в  - 1 3 ,9  м

Масштаб

1:100

Р

а

д

и

а

т

о

р

ы

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

С1 С2 С3 С4

ПК

Крайнее положение

башни

Крайнее положение

башни

МБ1 МБ2 МБ3 МБ4

19' 13' 8' 3'

Вход  на галереи

С0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

,

7

7

 

м

Х

о

д

 

П

л

о

щ

а

д

к

и

 

п

/

о

0

,

8

7

5

 

м

0,8 м

Площадка

подъёмно-опускная

0,8х1 м

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

РАЗРЕЗ СЦЕНЫ БУК "ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ГАЛЁРКА"

В

и

д

е

о

14 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 2 1 3 4 5 6 7 8 9

5

,

4

 

м

 

(

д

о

 

а

р

л

е

к

и

н

а

)

Дренчер

Д и а м е т р  к р у г а  - 8 ,9 7 5  м

З е р к а л о  с це н ы  - 9 ,7 8  х  6 ,2 4 м

В ы с о т а  д о  к о л о с н и к о в  - 1 4,9  м

В ы с о т а  д о  ш т а н к е т о в  - 1 3 ,9  м

Масштаб

1:100

Р

а

д

и

а

т

о

р

ы

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

С1 С2 С3 С4

ПК

Крайнее положение

башни

Крайнее положение

башни

МБ1 МБ2 МБ3 МБ4

19' 13' 8' 3'

Вход  на галереи

С0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

,

7

7

 

м

Х

о

д

 

П

л

о

щ

а

д

к

и

 

п

/

о

0

,

8

7

5

 

м

0,8 м

Площадка

подъёмно-опускная

0,8х1 м

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


image9.emf
В

и

д

е

о

14 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 2 1 3 4 5 6 7 8 9

ROAD HOG 4

Кресла в Ложах верхних

ОЛ

5

,

4

 

м

 

(

д

о

 

а

р

л

е

к

и

н

а

)

С0

Дренчер

Р

а

д

и

а

т

о

р

ы

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

С1 С2 С3 С4

ПК

Крайнее положение

башни

Крайнее положение

башни

МБ1 МБ2 МБ3 МБ4

19' 13' 8' 3'

ОП

ВЫХОД ВЫХОД

ВЫХОД

Точечный подъём с приводом

Вход  на галереи

ВС1

ВС2 ВС2 ВС2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В склад  декораци

й

К

 

в

а

х

т

е

В

и

д

е

о

К

 

г

р

и

м

у

б

о

р

н

ы

м

Реквизиторский стол

Реквизиторский стол

Реквизиторский стол

Реквизиторский стол

(

П

П

Р

)

П

у

л

ь

т

п

о

м

о

щ

н

и

к

а

 

р

е

ж

и

с

с

ё

р

а

Ш

к

а

ф

 

р

э

к

о

в

ы

й

E

u

r

o

M

e

t

E

U

/

R

-

2

4

К

о

м

п

ь

ю

т

е

р

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

ш

т

а

н

к

е

т

а

м

и

 

и

 

с

о

ф

и

т

а

м

и

(

К

У

 

Ш

С

)

Л

3

Л

4

Л

5

Л

6

Л

7

Л

1

1

Л

1

Л

2

9

1

1

1

0

1

2

1

4

1

9

1

5

1

7

1

6

1

8

2

0

2

1

1

3

С

3

С

4

2

1

'

0

,

6

0

,

6

 

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

5

6

7

8 1

9

'

1

3

'

8

'

С

2

9

1

1

1

0

1

2

1

4

1

9

1

5

1

7

1

6

1

8

2

0

2

1

1

3

С

3

С

4

2

1

'

0

,

6

0

,

6

 

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

5

6

7

8

1

9

'

1

3

'

8

'

С

2

П

К

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

П

К

П

К

3

'

0

,

1

5

1

0

0

3

0

,

6

1

0

0

2

0

,

6

 

м

/

с

1

0

0

 

к

г

1

С

1

А

р

л

е

к

и

н

А

Р

З

3

'

0

,

6

 

м

/

с

0

,

6

1

0

0

 

к

г

1

0

0

1

0

0

2

1

3

0

,

1

5

А

р

л

е

к

и

н

А

Р

З

С

1

П

л

о

щ

а

д

к

а

п

о

д

ъ

ё

м

н

о

-

о

п

у

с

к

н

а

я

Л

1

0

Л

9

Л

8

В

 

т

р

ю

м

 

с

ц

е

н

ы

И

з

 

т

р

ю

м

а

 

с

ц

е

н

ы

П

р

и

в

о

д

 

т

о

ч

н

о

г

о

 

п

о

д

ъ

ё

м

а

Д

и

а

м

е

т

р

 

к

р

у

г

а

 

-

 

8

,

9

7

5

 

м

З

е

р

к

а

л

о

 

с

ц

е

н

ы

 

-

 

9

,

7

8

 

х

 

6

,

2

4

 

м

В

ы

с

о

т

а

 

д

о

 

к

о

л

о

с

н

и

к

о

в

 

-

 

1

4

,

9

 

м

В

ы

с

о

т

а

 

д

о

 

ш

т

а

н

к

е

т

о

в

 

-

 

1

3

,

9

 

м

М

а

с

ш

т

а

б

1

:

1

0

0

Р

а

б

о

ч

и

е

 

г

а

л

е

р

е

и

В

С

2

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

5

4

3

2

1

Площадка

подъёмно-опускная

0,8х1 м

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

В

и

д

е

о

14 21 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 2 1 3 4 5 6 7 8 9

ROAD HOG 4

Кресла в Ложах верхних

ОЛ

5

,

4

 

м

 

(

д

о

 

а

р

л

е

к

и

н

а

)

С0

Дренчер

Р

а

д

и

а

т

о

р

ы

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

С1 С2 С3 С4

ПК

Крайнее положение

башни

Крайнее положение

башни

МБ1 МБ2 МБ3 МБ4

19' 13' 8' 3'

ОП

ВЫХОД ВЫХОД

ВЫХОД

Точечный подъём с приводом

Вход  на галереи

ВС1

ВС2 ВС2 ВС2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В склад  декораци

й

К

 

в

а

х

т

е

В

и

д

е

о

К

 

г

р

и

м

у

б

о

р

н

ы

м

Реквизиторский стол

Реквизиторский стол

Реквизиторский стол

Реквизиторский стол

(

П

П

Р

)

П

у

л

ь

т

п

о

м

о

щ

н

и

к

а

 

р

е

ж

и

с

с

ё

р

а

Ш

к

а

ф

 

р

э

к

о

в

ы

й

E

u

r

o

M

e

t

E

U

/

R

-

2

4

К

о

м

п

ь

ю

т

е

р

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

ш

т

а

н

к

е

т

а

м

и

 

и

 

с

о

ф

и

т

а

м

и

(

К

У

 

Ш

С

)

Л

3

Л

4

Л

5

Л

6

Л

7

Л

1

1

Л

1

Л

2

9

1

1

1

0

1

2

1

4

1

9

1

5

1

7

1

6

1

8

2

0

2

1

1

3

С

3

С

4

2

1

'

0

,

6

0

,

6

 

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

5

6

7

8 1

9

'

1

3

'

8

'

С

2

9

1

1

1

0

1

2

1

4

1

9

1

5

1

7

1

6

1

8

2

0

2

1

1

3

С

3

С

4

2

1

'

0

,

6

0

,

6

 

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

6

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

3

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

5

0

,

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

4

5

6

7

8

1

9

'

1

3

'

8

'

С

2

П

К

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

Р

а

д

и

а

т

о

р

 

о

т

о

п

л

е

н

и

я

П

К

П

К

3

'

0

,

1

5

1

0

0

3

0

,

6

1

0

0

2

0

,

6

 

м

/

с

1

0

0

 

к

г

1

С

1

А

р

л

е

к

и

н

А

Р

З

3

'

0

,

6

 

м

/

с

0

,

6

1

0

0

 

к

г

1

0

0

1

0

0

2

1

3

0

,

1

5

А

р

л

е

к

и

н

А

Р

З

С

1

П

л

о

щ

а

д

к

а

п

о

д

ъ

ё

м

н

о

-

о

п

у

с

к

н

а

я

Л

1

0

Л

9

Л

8

В

 

т

р

ю

м

 

с

ц

е

н

ы

И

з

 

т

р

ю

м

а

 

с

ц

е

н

ы

П

р

и

в

о

д

 

т

о

ч

н

о

г

о

 

п

о

д

ъ

ё

м

а

Д

и

а

м

е

т

р

 

к

р

у

г

а

 

-

 

8

,

9

7

5

 

м

З

е

р

к

а

л

о

 

с

ц

е

н

ы

 

-

 

9

,

7

8

 

х

 

6

,

2

4

 

м

В

ы

с

о

т

а

 

д

о

 

к

о

л

о

с

н

и

к

о

в

 

-

 

1

4

,

9

 

м

В

ы

с

о

т

а

 

д

о

 

ш

т

а

н

к

е

т

о

в

 

-

 

1

3

,

9

 

м

М

а

с

ш

т

а

б

1

:

1

0

0

Р

а

б

о

ч

и

е

 

г

а

л

е

р

е

и

В

С

2

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

5

4

3

2

1

Площадка

подъёмно-опускная

0,8х1 м

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


image10.emf
ПЛАН-СХЕМ А расположения акустических систем и разъёмов на сцене

БУК "ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ГАЛЁРКА"

1, 2, 13, 14       - мониторные линии

3...12, 15...24   - микрофонные линии

Все разъемы - XLR

NEX O PS10-R2 (2)

NEX O PS10-R2 

NEX O PS15-R2 (2)

NEX O PS10-R2 

NEX O PS10-R2 (2)

NEX O LS18 (2)

NEX O PS15-R2 (2)

13...24

1...12

NEX O LS18 (2)

Радиатор отопления Радиатор отопления Радиатор отопления Радиатор отопления

ПК

ПК

14

4

5

6

7

8

9

11

10

12

2

19

15

17

16

18

20

21

1

3

13

С3

С4

С1

С2

АРЗ

Л11

Д и а м е т р  к р у г а  - 8 ,9 7 5  м

З е р к а л о  с це н ы  - 9 ,7 8  х  6 ,2 4 м

В ы с о т а  д о  к о л о с н и к о в  - 1 4,9  м

В ы с о т а  д о  ш т а н к е т о в  - 1 3 ,9  м

Масштаб

1:100

Р а б о ч и е  г а л е р е и
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Размер изображения 

на экране - 7,32х4,58 м

Проектор SONY VPL-FHZ60

Объектив - Sony VPLL-3007 (проекционное отношение 0,67:1)

Проектор SONY VPL-FHZ60

Объектив - Sony Standart (проекционное отношение 1,39...2,23:1)

14

Экран - Da-Tex (обратная проекция)

Экран - Matte White (прямая проекция)
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ПЛАН-СХЕМ А  возможного расположения

имеющихся проекторов и экранов на сцене

БУК "ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ГАЛЁРКА"
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Объектив - Sony Standart (проекционное отношение 1,39...2,23:1)

14

Экран - Da-Tex (обратная проекция)

Экран - Matte White (прямая проекция)
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ПЛАН-СХЕМ А  возможного расположения

имеющихся проекторов и экранов на сцене
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ПЛАН-СХЕМ А расположения металлоконструкций для развески

 электроосветительного оборудования в зале и на сцене

БУК "ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ГАЛЁРКА"
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